ZP.271.10.2018
					
		Suchowola, dn. 02.07.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Suchowoli

Ogłoszenie nr 577720-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.
Zamawiający: Gmina Suchowola reprezentowana przez Burmistrza Suchowoli – Michała Grzegorza Matyskiela, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, tel. 085/72-29-400, fax. 085/7229419, e-mail sekretariat@suchowola.pl, w imieniu której postępowanie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli, Plac Kościuszki 7, 16-150 Suchowola na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w n/w punktach:

Jest: 
zał. 1.1. - opis przedmiotu zamówienia

2.6	W kabinie kierowcy zainstalowany analogowo cyfrowy radiotelefon przewoźny. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16)
Modulacja TDMA, kolorowy wyświetlacz, do 1000 kanałów, częstotliwość 136-174 MHz, odstęp międzykanałowy 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz, stabilność częstotliwości(-30°C, +60°C, +25°C Ref) ± 0,5 ppm,  czułość analogowa (12dB SINAD) 0.3uV, 0.22uV (typowa), czułość cyfrowa 5% BER: 0.3uV, intermodulacja (TIA603D) 78 dB .
Na dachu pojazdu zainstalowana antena zestrojona na pasmo 148-149 MHz,  ¼ lambda. Antena ze sprężyną u jej podstawy, umożliwiającą pełne wygięcie w każdym kierunku, co stanowi istotny element przystosowania do pracy w trudnym terenie (lasy, zarośla), zapobiegający złamaniu czy uszkodzeniu anteny.
Jeśli główka anteny nie będzie instalowana w elemencie stalowym, to należy zapewnić blachę o wymiarach minimum 400x400 w centralnej części montażu anteny pod dachem. 
Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie 
z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. 
Podać markę, typ, model.		
2.7	W kabinie kierowcy 4kpl. analogowo cyfrowych radiotelefonów nasobnych tego samego producenta i w tym samym wykonaniu co radiotelefon przewoźny z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Radiotelefony muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) oraz posiadające wyświetlacz min. 14 znakowy, wbudowane moduły Select 5.
Komplet radiotelefonu musi zawierać: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamięci, mikrofonogłośnik wykonany w standardzie IP57, 

Podać markę, typ, model
Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę zasilaną z sieci 230V/AC do ładowania analogowo - cyfrowych radiotelefonów przenośnych. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.		

Winno być: 
zał. 1.1. - opis przedmiotu zamówienia

2.6	W kabinie kierowcy zainstalowany analogowo cyfrowy radiotelefon przewoźny. Radiotelefon musi posiadać możliwość pracy w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz być zgodnym ze standardem ETSI DMR umożliwiającym pracę w trybie analogowym i cyfrowym. 
Modulacja TDMA, kolorowy wyświetlacz, do 1000 kanałów, częstotliwość 136-174 MHz, odstęp międzykanałowy 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz, intermodulacja  min. 70 dB .
Na dachu pojazdu zainstalowana antena zestrojona na pasmo 148-149 MHz,  ¼ lambda. Antena ze sprężyną u jej podstawy, umożliwiającą pełne wygięcie w każdym kierunku, co stanowi istotny element przystosowania do pracy w trudnym terenie (lasy, zarośla), zapobiegający złamaniu czy uszkodzeniu anteny.
Jeśli główka anteny nie będzie instalowana w elemencie stalowym, to należy zapewnić blachę o wymiarach minimum 400x400 w centralnej części montażu anteny pod dachem. 
Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie 
z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. 
Podać markę, typ, model.		
2.7	W kabinie kierowcy 4kpl. analogowo cyfrowych radiotelefonów nasobnych tego samego producenta i w tym samym wykonaniu co radiotelefon przewoźny z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Radiotelefony muszą posiadać możliwość pracy w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz być zgodnym ze standardem ETSI DMR umożliwiającym pracę w trybie analogowym i cyfrowym oraz posiadać wyświetlacz min. 14 znakowy, wbudowane moduły Select 5.
Komplet radiotelefonu musi zawierać: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamięci, mikrofonogłośnik wykonany w standardzie IP57, 
Podać markę, typ, model
Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę zasilaną z sieci 230V/AC do ładowania analogowo - cyfrowych radiotelefonów przenośnych. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.		

Jest:
Rozdział XV. 
Opis sposobu przygotowywania ofert
13.	Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Urząd Miejski w Suchowoli, 16 – 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
oraz opisane:
Oferta:
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Suchowoli”

Nr sprawy ZP.271.10.2018
Nie otwierać przed dniem: 03.07.2018 r. godz. 14.10

Winno być:  
Rozdział XV. 
Opis sposobu przygotowywania ofert
13.	Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Urząd Miejski w Suchowoli, 16 – 150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
oraz opisane:
Oferta:
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Suchowoli”

Nr sprawy ZP.271.10.2018
Nie otwierać przed dniem: 06.07.2018 r. godz. 9:10

Jest:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suchowoli, przy ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, sekretariat – w terminie do: 03.07.2018 r., do godziny 14:00.
2.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, w pokoju nr 8, w dniu: 03.07.2018 r., o godzinie 14:10.
Winno być: 
1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Suchowoli, przy ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, sekretariat – w terminie do: 06.07.2018 r., do godziny 9:00.
2.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, w pokoju nr 8, w dniu: 06.07.2018 r., o godzinie 9:10.