Suchowola, dnia 7.11.2020 r.
Znak sprawy: ZP.271.16.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Przebudowa drogi gminnej nr 103502B Chmielniki - Domuraty
Ogłoszenie nr 604706-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.

Zamawiający: Gmina Suchowola reprezentowana przez Burmistrza Suchowoli – Michała Grzegorza Matyskiela, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, tel. 085/72-29-400, fax. 085/7229419, e-mail sekretariat@suchowola.pl, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w n/w punktach:

Jest:
1.11	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Bariery ochronne stalowe, SP-06/1 – 120 m
Bariery ochronne stalowe, SP-06/2 – 72 m
Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm o długości 4,0m – 6 szt.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-7- 2 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-4- 2 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  I generacji typ B z grupy średniej B-33(30km/h)- szt.2, B-34 – szt.2

Winno być:
1.11	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Bariery ochronne stalowe, SP-06/1 – 120 m
Bariery ochronne stalowe, SP-06/2 – 72 m
Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm o długości 4,0m – 8 szt.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-7- 2 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-4- 2 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-1- 1 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy średniej  A-2- 1 sz.
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych  I generacji typ B z grupy średniej B-33(50km/h)- 2 sz. 

Jest:
14.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, Sekretariat, nie później niż dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00.

Winno być:
14.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, Sekretariat, nie później niż dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:00.

Jest:
15.	MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT
15.1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, pokuj nr 8.

Winno być:
15.	MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT
15.1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, pokuj nr 8.
DODAJE SIĘ PUNKT 15.10.
15.10. Zamawiający nie wyklucza osobistej obecności Wykonawców i osób zainteresowanych podczas otwarcia ofert, jednak zachęca do nie przybywania osobiście na sesję otwarcia oferty. W przypadku osobistej obecności Wykonawców na sesji otwarciu ofert, Zamawiający zapewni maseczki jednorazowe, środki dezynfekujące oraz bezpieczną odległość między osobami. 

Jest:
Załącznik nr 7 UMOWA Nr ………………(WZÓR)…………………….
§ 8 ROBOTY ZAMIENNE
1.	Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania elementów projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadkach:
-	konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w dokumentacji projektowej z uwagi 
na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,
-	konieczność zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w dokumentacji projektowej 
z uwagi na zmianę przepisów, norm,
-	stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,
-	zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy lub przyśpieszenia procesu budowy. 
winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności.

Winno być:
Załącznik nr 7 UMOWA Nr ………………(WZÓR)…………………….
§ 8 ROBOTY ZAMIENNE
1.	Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania elementów projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadkach:
-	konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w dokumentacji projektowej z uwagi 
na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,
-	konieczność zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w dokumentacji projektowej 
z uwagi na zmianę przepisów, norm,
-	stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,
-	zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy lub przyśpieszenia procesu budowy. 
-	zmian uzasadnionych obniżeniem kosztów budowy ale przy zachowaniu parametrów nośnych drogi, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz norm przewidzianych dla poszczególnych obiektów inżynieryjnych.
Winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności/protokołu robót zamiennych po ich zinwentaryzowaniu i skosztorysowaniu.

Michał Grzegorz Matyskiel

Burmistrz Suchowoli